**RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LOS UNIFORMES Y DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **USO MANEJO Y CUIDADO DE CAMISAS Y CAMISETAS T-SHIRT**  La camiseta T - shirt debe colocarse debajo de la camisa; en caso de trabajos dentro de contenedores o sitios de elevada temperatura, es recomendable utilizar únicamente la camisilla.  El lavado de la camisa y la camiseta debe realizarse bajo condiciones que permitan el mayor cuidado posible: no utilizar blanqueadores, no exposición al sol, no retorcer ni dejar percudir, dejar secar a la sombra.  Higiene es salud, los funcionarios deben permanecer siempre limpios y con protección, desodorante, para evitar que se desprendan olores que puedan resultar molestos para las demás personas de su entorno. USO MANEJO Y CUIDADO DE CAMISETA TIPO POLO Deberá usarse de manera alternada, color por día, el orden de uso será a discreción de la Gerencia, su uso es obligatorio  El lavado de la camiseta tipo Polo debe realizarse bajo condiciones que permitan el mayor cuidado posible; no utilizar blanqueadores, no exposición al sol, no retorcer ni dejar percudir, dejar secar a la sombra.  Higiene es salud, los funcionarios deben permanecer siempre limpios y con protección, desodorante, para evitar que se desprendan olores que puedan resultar molestos para las demás lpersonas de su entorno.  **USO MANEJO Y CUIDADO DEL JEAN**  Uso diario.  El lavado del Jean debe realizarse bajo condiciones que permitan el mayor cuidado posible; no utilizar blanqueadores, no exposición al sol, no retorcer ni dejar percudir, dejar secar a la sombra. | **GUANTES DE BAQUETA**  Los guantes de baqueta de extrema suavidad y resistencia, se utilizan para protección contra calor radiante, protección de vidrio y todas aquellas operaciones que implican contacto no permanente con la fuente de calor, fundición, manejo de aceites.  **GUANTES DE CARNAZA**  Los guantes de carnaza, se utilizan para la manipulación de carga pesada y peligrosa, protegiéndolo sus manos de cortaduras, quemaduras u otro tipo de accidentes de trabajo.  Los guantes tiene una duración de cuatro (4) meses aproximadamente atendiendo a las siguientes recomendaciones: utilizar únicamente para las actividades de manipulación de carga pesada o peligrosa, lavar en caso de percudido, uso exclusivo del funcionario a quien se le entrega, el l uso de estos guantes, debe ser desde el inicio hasta su finalización.  **CHALECOS REFLECTIVOS**  Los chalecos, elaborados en maya o en dril, con banda reflectiva en la parte delantera y trasera, permite visualizar al motociclista o funcionario que trabaje en sitios portuarios (muelles, Bodegas, patios de contenedores, etc), en donde haya circulación de vehículos (motos, tractocamiones, montacargas, motocicletas, entre otros).  Los chalecos tienen muy buena duración, si atendemos de manera adecuada su limpieza |
| **BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA**  Las botas en cuero mate, con puntera, suela en caucho vulcanizado, grabado tipo tractor antideslizante y resistente a hidrocarburos. Garantiza seguridad al trabajador.  Estas botas, protegen el pie de los usuarios en el evento de caída de objetos pesados o corto punzantes.  Las botas deben permanecer en uso durante la realización de las actividades laborales, no deben ser golpeadas contra estructura o material que deteriore sus propiedades. Debe lustrarse para proyectar buena presentación durante la prestación del servicio | **MASCARILLAS DESECHABLES**  Las mascarillas se utilizan para proteger los conductos nasales y respiratorios de la acumulación de residuos productos de la polución y polvillo causados por la manipulación de objetos, mercancías y químicos.  El beneficio de las mascarillas es relevante en el auto cuidado de los funcionarios del área operativa |
| **PROTECTORES AUDITIVOS TIPO TAPON CON CORDEL**  Fabricado en suave material elastométrico, cordón y estuche tipo llavero, atenuación entre 15-30 decibeles, según la frecuencia. Diseño ergonómico, suave y cómodo. Se adapta a las diferentes formaciones del conducto auditivo. Fáciles de lavar y desinfectar. Excelente estabilidad a productos químicos. Uso en Talleres, calderas, astilleros, punzonadoras, remachadoras, sierras, herramientas neumáticas, cepillos, caladoras y martillos de pilón.  **INSTRUCTIVO DE INSERCIÓN:** Lávese las manos para ajustar los tapones auditivos.  Pase su mano por encima de su cabeza, hale la oreja del lado contrario hacia arriba y hacia atrás. (Esto endereza su canal auditivo abriendo un espacio para un ajuste preciso).  Tome la parte rígida de su tapón auditivo e insértelo correctamente dentro de su canal auditivo, hasta que sienta que selle y el ajuste sea cómodo. | **CASCOS DE SEGURIDAD**  Los cascos de Seguridad sirven para protección de la cabeza contra impactos moderados, salpicaduras de soluciones ácidas corrosivas, agua, descargas eléctricas de baja tensión, trabajos a la intemperie. Para tal efecto deben colocarse ajustados a la cabeza.  **MONOGAFAS DE SEGURIDAD**  Su objeto consiste en proteger la vista contra impactos de partículas metálicas, astillas pequeñas u chispas, de las partículas de la polución y las generadas por la manipulación de carga de objetos. No deben ser usados en procesos de soldadura o corte de metales.  El uso permanente de estos protectores ayudan a mantener la salud visual, evitando traumatismos en estos órganos. |

GALOTRANS S.A. comprometida e identificada con el propósito de la Salud Ocupacional, por tal motivo, suministra elementos de protección personal adecuados a las necesidades de las diferentes áreas de trabajo.