**PLAN DE CONTINGENCIA**

En el archivo de Gestión de calidad y en los lugares de trabajo donde se hace uso de las sustancias químicas se encuentran las hojas de seguridad de los sustancias químicas peligrosas, donde se incluyen los pasos a seguir en caso de emergencias.

Las hojas de seguridad indican la medidas de acción preventiva, operativa y de recuperación.

Normalmente el objeto es establecer procedimientos operativos normalizados donde se dé a conocer el antes, durante y después de un desastre o ciclo de los desastres. Establece las tareas y responsabilidades tendientes a evitar y/o controlar emergencias, mediante el cumplimiento de las recomendaciones planeadas.

El plan de contingencia estará estructurado en tres fases, en donde se determinan procedimientos a realizar por los diferentes actores de la estructura organiza del plan:

**Recomendaciones preventivas (Antes):** Son todas aquellas acciones que se deben realizar antes de que suceda un evento o antes de que lo generemos.

**Procedimientos Operativos (Durante):** Son las medidas de atención de emergencias que especifican detalladamente las acciones que se deben realizar cuando se hace presente un fenómeno natural o entrópico (transcurso de un proceso que se dé de forma natural.).

**Los Brigadista son los encargados de coordinar cualquier situación que se presente y cuentan con la preparación para un posible evento.**

**PLAN DE EVACUACION:** El personal al escuchar la Alarma de evacuación, debe de suspender la actividad que esté realizando, apagar la maquina (bajar el swiche) y/o equipo de computo, para dirigirse por la ruta de evacuación PRE. Establecida. Así:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AREA** | **RUTA** | **RESPONSABLE** |
| **MAQUINAS** | Salen hacia el pasillo a dirigirse hacia la puerta de recibo de material para dirigirse al **Punto de Encuentro** | Jhon Gallego |
| **TERMINADOS Y GTO** | Salir hacia el pasillo de terminados, seguir hacia la puerta principal y dirigirse hacia **el Punto de Encuentro** | Diana Álvarez |
| **LACADO** | Salir hacia el pasillo de terminados, seguir hacia la puerta principal y dirigirse hacia **el Punto de Encuentro.** | Gustavo Puente |
| **VENTAS** | Salir hacia el pasillo, bajar las escaleras hacia la puerta principal y dirigirse al **Punto de Encuentro.** | Andrea Gaviria |
| **AREA ADMINISTRACION (GERENCIA-RECPCION-FOTOMECANICA**) | Salir hacia el pasillo, bajar las escaleras hacia la puerta principal y dirigirse al **Punto de Encuentro.** | Paola Andrea Rivera |

**Punto de encuentro:**

**Patio de afuera Av. 5BN # 43-61**

**RECOMENDACIONES GENERALES**

* Todo el personal de la Empresa debe conocer la ubicación de los equipos extintores y su forma de utilizarlos.
* Al momento de recibir la orden de evacuar, se deberá desenchufar todos los artefactos eléctricos que se encuentren conectados a la red de energía eléctrica.
* Una vez iniciado el proceso de evacuación, nadie debe devolverse a recoger artefactos ú elementos personales, **"SU VIDA ES MAS IMPORTANTE".**
* Sí Ud. se ve alcanzado por las llamas (fuego), y estás cubren parcial ó totalmente su cuerpo, **NO CORRA**, tírese al suelo y haga rodar su cuerpo.
* A fin de evitar situaciones precipitadas con el consiguiente desorden y/o pánico, Ud. debe seguir solo las órdenes del Jefe o Subjefe de evacuación, siguiendo las instrucciones estipuladas en el presente Plan.
* Sí Ud. se encuentra en compañía de algún Cliente ó Visitante, deberá acompañarlo y guiarlo por la vía de evacuación hacia la zona de seguridad señalada para esa área en el presente documento.
* Al momento de ordenarse la evacuación, Ud. se encuentra en otras dependencias ó en el servicio higiénico, deberá seguir las instrucciones que imparta el Líder ó Sub-Líder de esa área, procediendo por la vía de evacuación hacia al **Punto de Encuentro** correspondiente.
* Tener un listado con la identificación de las sustancias peligrosas y cantidades promedio almacenadas, clasificarlas su peligrosidad.
* Para la elaboración de una contingencia, tener en cuenta la hoja de seguridad suministrada por el fabricante del producto químico que se encuentra en su lugar de trabajo.
* Mantener señalizadas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, las puertas deben estar sin seguro.

Elaborado por: María Andrea Gaviria M. Aprobado por: Luis Fernando Mejía O

Asistente de Gerencia Gerente